*Property  	Value	Unit	Int.	Min	Max	Step	Moltiplicatore
*Motor Poles	x	Pole	6	2	12	2	1
*Motor Size	x	Amp	220	10	900	1	0.1
*Motor Voltage	x	Volt	400	220	400	180	1
*Motor Speed	x	RPM	3000	300	9999	1	1
*E1000         	x	Volt	0	0	500	1	1
*Encoder Pulses	x	Imp	1024	1024	8192	512	1
*Recovery Res.	x	Ohm	48	10	100	1	1
*Tacho Scale	x	Volt	100	50	100	1	0.1
*Status      	x	Boolean	0	0	65535	1	1
*Max Current	x	Amp	300	0	900	1	0.1
*Ref. Ilimit	x	Volt	100	32	100	1	0.1
*Ref.Speed	x	Volt	100	32	100	1	0.1
*Max Speed	x	RPM	3000	300	9999	1	1
*Acceleration	x	RPM/Sec	0	0	99990	10	10
*Deceleration	x	RPM/Sec	0	0	99990	10	10
*VKI         	x	Num.	10	0	32767	1	1
*VKP      	x	Num.	20	0	32767	1	1
*Flt.Rif.Cur.   	x	Hertz	400	20	800	1	1		
*Address Drive	x	Num.	1	1	62	1	1
*Motor Res. Rw	x	Ohm	10	0	300	1	0.1
*Motor Ind. Lw	x	mH	200	0	20000	10	0.01
*Sel.PTC/NTC	x	Bool	0	0	1	1	1
Lock Time    	x	msec	0	0	30	1	1
*Ref.Speed	x	rpm	3000	0	9999	1	1
*Conf. Anal.  	x	Num.	0	0	14	1	1
Analvar    	x	x	500	x	x	x	1
Analocoeff    	x	x	0	x	x	x	1
*Dead Band	x	Num.	0	0	128	1	1
Size    	x	x	7	x	x	x	1
*PTC Thresh.	x	Num.	2000	100	10000	100	1
*Filter Ref.	x	Hertz	1	1	800	1	1
*Aphapos	x	Num	0	0	510	1	1
*Notch Freq.	x	Hertz	1000	50	1500	10	1
*Notch Band	x	%Freq	25	1	25	1	1
*Notch Gain	x	Num.	0.01	0.01	1	0.01	0.01
*AFW Enable	x	Bool	0	0	1	1	1
*Sel Pulses	x	Num.	0	0	4	1	1
*Zero Sel	x	Num.	0	0	2	1	1
*Poles Resolver	x	Pole	6	2	36	2	1
*SG     	x	Num.	0	0	1000	0.1	0.1
*ID     	x	Num.	0	0	90000	1	0.01
Enc_out_Menp   	x	x	0	x	x	x	1
Zero_sel_Menp	x	x	0	x	x	x	1
*Notch Enable	x	Bool	0	0	1	1	1
*I2T IGBT En.	x	Bool	0	0	1	1	1
*I2T IGBT Fault	x	Bool	0	0	1	1	1
*I2T IGBT Time	x	msec	500	100	1000	1	1
*Max PhaseShift	x	deg	0	0	50	1	1
*Ini PhaseShift	x	rpm	0	0	9999	10	1
*R101 Value	x	Bool	0	0	1	1	1
*Marker Value	x	Num.	0	0	4095	1	1
*RR Enable	x	Bool	0	0	1	1	1
*RR Power	x	Watt	10	10	6400	50	1
*RR Time Coeff	x	Num	30000	1	30000	100	1